## 附件2

## 高处作业吊篮安装拆卸工设置标准

**1、考核场地、设施**

满足安装高处作业吊篮安装及实操安全要求的场地，占地面积不少于100㎡。场地要做明显标记，如高处作业吊篮装拆实操场地。

**2、其他考核料具**

（1）设备：高处作业吊篮1套（含悬挂机构、提升机、吊篮、安全锁、提升钢丝绳、安全钢丝绳等）。

（2）仪器与工具：水准仪、万用表、拉力器、卷尺、扳手、绳索、塞尺、绳夹、铁锤、计时器。

（3）个人安全防护用品：安全帽、安全带、手套、防滑鞋、反光背心等。

（4）其他：与考核内容相关的实物、图片、影像资料，急救药品，消防器材。